##### CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

*EDITAL DE:* ***PREGÃO       nº      /2.0*** LOTE Nº: ***4***

PROPONENTE:

***Prefeitura Municipal de Pato Branco – Pr.***

NOME DO BEM: ***ESCAVADEIRA HIDRÁULICA*** Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: ***01* (*Uma*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(1) DISCRIMINAÇÃO** | **(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS MUNICÍPIO** | **(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO** |
| **1. MARCA/MODELO** | Indicar |       |
| **1.1. Fabricação/Série** | Última série, nova, zero hora |       |
| **2. MOTOR** |  |  |
| 2.1. Marca/ Modelo | Indicar |       |
| 2.2. Potência líquida no volante (máxima HP) | 90 HP (que atenda ao controle de emissão de poluentes – PROCONVE MAR-I -CONAMA) |       |
| **3. MATERIAL RODANTE** |  |  |
| 3.1. Largura das sapatas  | 500 mm. |       |
| 3.2. Nº de roletas inferiores  | *6 (seis) de cada lado*  |       |
| 3.3. Nº de roletas superiores  | *2 (dois) de cada lado* |       |
| **4. CARREGADOR FRONTAL** |  |  |
| 4.1. Comprimento da lança  | Indicar |       |
| 4.2. Comprimento do braço de penetração  | Indicar |       |
| 4.3. Capacidade coroada da caçamba  | 0,53 m³ |       |
| 4.4. Altura máxima de carregamento | Indicar |       |
| 4.5. Alcance ao nível do solo | Indicar |       |
| 4.6. Profundidade de escavação  | Indicar |       |
| **5. PESO** |  |  |
| 5.1. Peso total homologado em ordem de marcha (Kg) | 13.000 kg |       |
| **6. CABINE** |  |  |
| 6.1. Cabine fechada com Ar-condicionado de fábrica | Sim, com sistema de Ar-Condicionado de Fábrica |       |
| **7. ACESSÓRIOS EXIGIDOS** |  |  |
| 7.1. Sistema de iluminação  | Para Trabalho Noturno |       |
| 7.2. Rastreamento via satélite  | Indicar |       |
| 7.3. Silencioso | Sim |       |

##### CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

*EDITAL DE:* ***PREGÃO       nº      /2.0*** LOTE Nº: ***4***

PROPONENTE:

***Prefeitura Municipal de Pato Branco – Pr.***

NOME DO BEM: ***ESCAVADEIRA HIDRÁULICA*** Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: ***01* (*Uma*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(1) DISCRIMINAÇÃO** | **(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS MUNICÍPIO** | **(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO** |
| 7.4. Buzina e Sirene de Ré | Sim |       |
| 7.5. Limpador de pára-brisa | Sim |       |
| 7.6. Adesivo da Logomarca do Programa | *Adesivo 35cmx20cm, 4 cores gerado em <https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html>* |       |
| **8. ACESSÓRIOS (ferramentais instalados)** |  |  |
| 8.1. Rompedor capacidade em Toneladas | Não |       |
| 8.2. Ripper de impacto, pressão de operação (bar)  | Não |       |
| 8.3 Concha trituradora, pressão de operação (bar) | Não |       |
| 8.4. Linha hidráulica para os acessórios com Engate rápido | Não |       |
| **9. GARANTIA** | 12 meses da entrada em operação |       |
| 9.1. Assistência Técnica | Deverá ser prestada pela própria empresa participante da licitação, ou por empresa autorizada pelo fabricante do equipamento, com distância não superior a 450 km do município de Pato Branco-Pr. |       |
| **10. MANUAL (is)**  | Sim, de Operação, Manutenção e Peças obrigatório padrão fabricante em língua Portuguesa. |       |
| **11. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E OPERADORES (duração)** | Entrega técnica realizada pelo fornecedor com emissão de certificado. |       |

**Obs.**: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo ao mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carimbo e assinatura legal

Nome responsável legal: Daniel Parcianello | Secretário Municipal de Engenharia e Obras

Carteira de identidade - 6.693.960-0 nº e Órgão Emissor SESP/PR

Pato Branco-PR, 28 de junho de 2022.

.